УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Буров

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

БИЛЕТЫ

для проверки знаний работников подрядных организаций

по безопасному производству работ повышенной опасности

Разработчик: Управление по работе с подрядными

организациями ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2021г.

## Билет № 1

1. **Какие виды работ имеет право выполнять работник, допущенный к выполнению работ повышенной опасности? (П. 1.3 Инструкции № 2.2.12).**

1. Любые виды работ, относящиеся к работам повышенной опасности.

2. Только те работы, по которым прошел обучение, инструктаж по охране труда и промышленной безопасности.

3. Только ту работу, к которой допущен непосредственным руководителем работ.

4. Верно 1 и 3.

5. Верно 2 и 3.

1. **Какое совмещение обязанностей ответственных лиц разрешается? (п.3.2 Инструкции № 2.2.12).**

1. Лицо, выдающее наряд-допуск может быть одновременно ответственным руководителем работ.

2. Лицо, выдающее наряд-допуск может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

3. Ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

4. Верно 1 и 3.

5. Верно 2 и 3.

1. **В течение какого времени работник, впервые допускаемый к работам повышенной опасности должен выполнять их под непосредственным надзором опытных рабочих? (п. 1.6 Инструкции № 2.2.12).**

1. В течение одной рабочей смены.

2. В течение 14 смен.

3. В течение одного месяца.

4. В течение шести месяцев.

4. В течение одного года.

1. **Какой должна быть численность бригады (звена) при выполнении работ повышенной опасности? (п. 3.7 Инструкции № 2.2.12).**

1. Не менее двух человек.

2. Не менее двух человек, не включая ответственного исполнителя работ.

3. Не менее трех человек.

4. Не менее трех человек, не включая ответственного исполнителя работ.

5. Не регламентируется.

1. **Каковы требования промышленной безопасности и охраны труда перед началом работ? (пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Инструкции № 2.2.12).**

1. Проверить и привести в порядок средства индивидуальной защиты, предохранительные приспособления. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Подбородочный ремешок защитной каски не должен быть в ослабленном состоянии.

2. Проверить, что применяемый при работе инструмент и приспособления исправны, не изношены и отвечают безопасным условиям труда, предъявляемым к ним инструкциями по Обществу. Инструмент и приспособления применять строго по их назначению.

3. Инструмент, приспособления на рабочем месте необходимо располагать так, чтобы исключалась возможность их скатывания или падения.

4. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. При использовании переносной электролампы проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой трубки.

5. Верно все вышеперечисленное.

1. **Когда разрешается приступать к выполнению работ повышенной опасности? (п. 5.1.3 Инструкции № 2.2.12).**

1. По распоряжению руководителя работ.

2. Только при наличии наряда-допуска.

3. После проведения целевого инструктажа.

4. Только при наличии наряда-допуска и после проведения инструктажа.

5. Только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

1. **К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены? (п. 2.10 Инструкции № 2.2.12).**

1. Рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок.

2. Рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше пре дельно допустимых, или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.

3. Рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся при выполнении работы на высоте.

4. Верно все вышеперечисленное.

1. **Кто несет ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском? (п. 6.2 Инструкции № 2.2.12).**

1. Руководитель процессного управления.

2. Руководитель подрядной организации.

3. Руководитель объекта Общества, на котором производятся работы/куратор договора.

4. Руководитель организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

5. Верно 2 и 3.

1. **В каких случаях запрещается производство работ повышенной опасности? (пп. 1.15, 1.16 Инструкции № 2.2.12).**

1. В выходные дни.

2. В праздничные дни.

3. В темное время суток.

4. В выходные и праздничные дни, в темное время суток.

5. В выходные и праздничные дни, в темное время суток, за исключением аварийных.

1. **Что необходимо выполнить при возникновении аварийной ситуации? (п. 7.1 Инструкции № 2.2.12).**

1. Немедленно прекратить работы.

2. Немедленно поставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц о возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии, пожару на производстве.

3. Принять меры по выводу людей из опасной зоны.

4. Приступить к ликвидации и локализации последствий.

5. Верно все выше перечисленное.

## Билет № 2

1. **Разрешается ли во время производства работ повышенной опасности поручать её посторонним лицам? (п. 1.3 Инструкции № 2.2.12).**

1. Разрешается.

2. Не разрешается.

3. Разрешается в случае крайней необходимости.

4. Не регламентируется.

1. **Какой срок хранения установлен для закрытого наряда-допуска? (п. 4.8 Инструкции № 2.2.12).**

1. 30 дней

2. 30 дней (если это не определено нормами соответствующих правил).

3. 6 месяцев.

4. 1 год.

5. бессрочно.

1. **Что входит в обязанности лица, выдающего наряд-допуск? (п. 3.3 Инструкции № 2.2.12).**

1. Определяет необходимость и объем предстоящих работ.

2. Определяет квалификацию ответственного руководителя работы, ответственного исполнителя работы, членов бригады (звена).

3. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

4. Определяет условия безопасного выполнения данной работы.

5. Верно все вышеперечисленное.

1. **Где должен находиться ответственный исполнитель работ с момента допуска бригады (звена) к работе повышенной опасности? (п. 5.2.3 Инструкции № 2.2.12).**

1. Постоянно находиться на месте производства работ.

2. Должен находиться на территории объекта.

3. Осуществлять периодический контроль, постоянное присутствие не обязательно.

4. Верно 1 и 3.

5. Верно 2 и 3.

1. **К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить? (п. 1.11 Инструкции № 2.2.12).**

1. Участки территории вблизи строящегося здания (сооружения), этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.).

2. Зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов.

3. Зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

4. Зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

5. Верно все вышеперечисленное.

1. **Состав звена при выполнении работ внутри колодцев, резервуаров, фильтрах и т.д., туннелях, траншеях и котлованов глубиной более 1м, в коллекторах, а также в помещениях, в которых хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и другие опасные вещества, должен быть? (п. 3.7 Инструкции № 2.2.12).**

1. Не менее 2х человек.

2. Не менее 3х человек.

3. Не менее 4х человек.

4. Не менее 5ти человек.

5. Не регламентируется.

1. **Что обязан выполнить перед допуском бригады (звена) к работе ответственный руководитель работ? (п. 5.1 Инструкции № 2.2.12).**

1. В присутствии ответственного исполнителя работ проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, подписать наряд-допуск о готовности к производству работ и передать его ответственному исполнителю работ.

2. В случае возникновения у ответственного исполнителя работ сомнений в правильности или достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске, ответственный руководитель работ должен организовать устранение недостатков.

3. Проверить по удостоверениям соответствие состава бригады (звена) по должности (профессии) и квалификации записям в наряде-допуске. Назвать бригаде (звену) фамилию и должность ответственного исполнителя работ.

4. Провести членам бригады (звена) на рабочем месте целевой инструктаж по безопасности труда. Проведение указанного инструктажа должно быть зафиксировано в наряде-допуске.

5. Верно все вышеперечисленное.

1. **За что несут ответственность исполнители работ повышенной опасности? (п. 3.10 Инструкции № 2.2.12).**

1. За выполнение мер безопасности, указанных в инструкции по промышленной безопасности и охране труда, при проведении целевого инструктажа.

2. За точное выполнение указаний ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ.

3. За правильность использования индивидуальных средств защиты.

4. Производственную и технологическую дисциплины.

5. Все выше перечисленное.

1. **В каком количестве выдается наряд-допуск на каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ повышенной опасности? (п. 4.4 Инструкции № 2.2.12).**

1. В одном экземпляре.

2. В двух экземплярах.

3. В трех экземплярах.

4. Должен оформляться в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ).

5. Не регламентируется.

1. **Какие действия необходимо выполнить при возникновении пожара? (п. 7.2 Инструкции № 2.2.12).**

1. Сообщить в пожарную охрану.

2. Принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

3. По возможности приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4. Принять меры по сохранности материальных ценностей.

5. Верно все вышеперечисленное.

## Билет № 3

1. **Кто имеет право на выдачу нарядов-допусков? (п.2.7 Инструкции № 2.2.12).**
2. Руководитель объекта.
3. Руководитель организации.
4. Лица, назначенные распорядительным документом по Обществу и/или подрядной организации.
5. Не регламентируется.
6. **Какой срок установлен для хранения журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ? (п. 4.10 Инструкции № 2.2.12)**
7. 30 дней.
8. 3 месяца.
9. 6 месяцев с момента последней записи.
10. 1 год.
11. Бессрочно.
12. **Кто проводит членам бригады (звена) на рабочем месте целевой инструктаж по безопасности труда? (п. 5.1.3 Инструкции № 2.2.12).**

# Ответственный исполнитель работ.

# Ответственный руководитель работ.

# Руководитель объекта.

# Правилами не регламентируется.

1. **Что обязаны выполнять члены бригады (звена) во время производства работ? (п. 3.8 Инструкции № 2.2.12).**
2. Меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.
3. Устные указания ответственного руководителя работ и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы.
4. Письменные указания ответственного руководителя работ.
5. Устные указания руководителя объекта.
6. Верно 1 и 2.
7. **Что обязан выполнить ответственный исполнитель работ во время производства работ повышенной опасности? (п. 5.2 Инструкции № 2.2.12).**
8. Проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады (звена) необходимых в процессе работы средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), оснастки и инструмента. Указать каждому члену бригады (звена) его рабочее место.
9. Постоянно находиться на месте производства работ и контролировать выполнение членами бригады (звена) мер безопасности и технологической последовательности производства работ.
10. Запрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском.
11. Выводить членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, наряд-допуск при этом остается у ответственного исполнителя работ. Возобновлять работу после перерыва, только лично осмотрев рабочее место.
12. Верно все вышеперечисленное.
13. **Где регистрируются изменения в составе бригады (звена)? (п. 5.4 Инструкции № 2.2.12).**

# В наряде-допуске.

# В приложении к наряду-допуску.

# В приложении к наряду-допуску по установленной форме.

# Изменения нигде не регистрируются.

# Не регламентируется.

1. **На кого возлагается ответственность за безопасную организацию совмещенных работ на объекте (с представлением права выдачи нарядов-допусков на эти работы)? (п. 6.15 Инструкции № 2.2.12).**
2. С начала строительства до передачи объекта по двухстороннему акту субподрядной организации - на руководителей подразделений организации генподрядчика.
3. После подписания двухстороннего акта приемки объекта или его части (территории) для выполнения работ субподрядной организацией - на руководителя субподрядной организации.
4. Субподрядная организация осуществляет функцию генподрядчика только по отношению к своим подразделениям или к организациям, привлекаемым ею по отдельным договора.
5. Верно все вышеперечисленное.
6. **Какова предельная допустимая концентрация углеводородов в воздухе рабочей зоны? (п. 2.10.3 Инструкции № 2.2.12)**
7. 50 мг/м3.
8. 100 мг/м3.
9. 150 мг/м3.
10. 200 мг/м3.
11. 300 мг/м3.
12. **Какие требования предъявляются к наряд-допуску на производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций? (п. 4.7 Инструкции № 2.2.12).**

# Должен выдаваться лицами, назначенными распорядительным документом по Обществу, либо по подрядной организации.

# Должен быть подписан лицом, ответственным за эксплуатацию линии со стороны владельца.

# Должен быть утвержден руководителем объекта.

# Верно 1 и 2.

# Верно 2 и 3.

1. **Что должен сделать работник, привлеченный к выполнению работы на площадочных объектах (КНС, ДНС, УПСВ и т.д.) в случае аварийной ситуации?(п. 7.5 Инструкции № 2.2.12).**
2. Обязан сообщить работнику, обслуживающему данный объект.
3. Выполнять команды работников объекта.
4. Выполнять команды своего руководителя работ.
5. Верно 1 и 2.
6. Верно 1 и 3.

## Ответы

на билеты для проверки знаний работников

подрядных организаций по безопасному производству работ повышенной опасности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № билета | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **5** | **2** | **3** |
| 2 | **4** | **3** | **3** |
| 3 | **4** | **5** | **2** |
| 4 | **2** | **1** | **5** |
| 5 | **5** | **5** | **5** |
| 6 | **5** | **2** | **3** |
| 7 | **4** | **5** | **4** |
| 8 | **5** | **5** | **5** |
| 9 | **5** | **4** | **4** |
| 10 | **5** | **5** | **4** |

**Используемые нормативные документы:**

1. Инструкция № 2.2.12. По промышленной безопасности и охране труда при выполнении работ повышенной опасности.

Начальник Управления по работе

с подрядными организациями

ООО «РН-Юганскнефтегаз» А.В. Белов